  

**CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC**

**SUNLIGHT RESISTANT/LIQUID TIGHT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia** | **Unidad de Empaque** | **Valor / Metro** |
| ***3/8”*** | 100 | $ 5.459 |
| ***1/2”*** | 100 | $ 5.483 |
| ***3/4”*** | 100 | $ 7.179 |
| ***1”*** | 100 | $ 9.804 |
| ***1-1/4”*** | 50 | $ 13.737 |
| ***1-1/2”*** | 50 | $ 16.931 |
| ***2”*** | 50 | $ 23.813 |
| ***2-1/2”*** | 50 | $ 31.598 |
| ***3”*** | 50 | $ 44.464 |
| ***4”*** | 25 | $ 61.631 |

**- Especificaciones de Construcción:** Lámina de acero galvanizada anticorrosión, PVC gris antillama con protección UV.

Precios + 19% IVA

Malambo, Atlántico- ENERO 03/2024 [www.metalcoraza.com](http://www.metalcoraza.com)